KISS-68030 board 1.0-005
KISS-68030 board 1.1-006

Layers are
Bottom = Copper = layer 1 = *.gbl
Mid2   = Inner2 = layer 2 = *.gl2
Mid3   = Inner3 = layer 3 = *.gl3
Top = Component = layer 4 = *.gtl

--jrc

